. 

AweSun Client v1.0 for Android

需求说明书

上海贝锐信息科技股份有限公司

目 录

[AweSun Client v1.0 for Android 1](#_Toc28017970)

[需求说明书 1](#_Toc28017971)

[1. 概述 3](#_Toc28017972)

[2. 具体需求 3](#_Toc28017973)

[2.1. 启动页、引导页、欢迎页UI调整 3](#_Toc28017974)

[2.2. 免root操作 5](#_Toc28017975)

[2.3. 登录 6](#_Toc28017976)

[2.4. 首次登录成功后，设置访问密码页面UI调整 8](#_Toc28017977)

[2.5. 主界面修改 9](#_Toc28017978)

[2.5.1. 帮助页面 12](#_Toc28017979)

[2.5.2. 菜单栏调整 13](#_Toc28017980)

[2.6. 菜单栏-修改设备名称、开机自启动、非WiFi省流量、放休眠状态 14](#_Toc28017981)

[2.7. 菜单栏-特定设备设置、图像质量设置 15](#_Toc28017982)

[2.8. 菜单栏-主机日志，安全访问设置 15](#_Toc28017983)

[2.9. 菜单栏-反馈与评分 17](#_Toc28017984)

[2.10. 菜单栏-关于AweSun 18](#_Toc28017985)

# 概述

将国内安卓客户端软件所有功能同步到海外版安卓客户端（AweSun client v1.0 for Android），并在此基础上做以下调整

1. 界面UI及引导文案调整：涉及界面部分包括：

①引导页、欢迎页、引导页

②主界面新增识别码及验证码展示；用户帐号名称隐藏中间部分

③菜单栏排版及相关菜单项点击后续界面

④客户端接受远控弹窗

1. 新增可通过识别码、验证码方式远控安卓客户端；

①新增安全访问设置页：将原有的重置访问密码页并入该菜单项；可设置验证码刷新机制

②验证码远控方式设置，可设置安卓客户端是否接受远程连接

# 具体需求

## 启动页、引导页、欢迎页UI调整

|  |  |
| --- | --- |
| 界面 | 说明 |
| （图1）（图2）（图3）（图4） | 1. 启动页软件名称修改，如图1 2. 引导页UI调整，页面顺序为：图2、图3、图4；具体样式，已设计图为准 |
| （图5）（图6）（图7） | 1. 欢迎页，如图5中，隐藏第3点内容；海外版本隐藏“远程摄像头”相关的描述，详细UI以设计图为准，国内版本需保留 2. 如果检测到是三星手机：判断是否支持执行免root被控制操作   ①可免root，如图6,；点击“执行免root操作”，进入免root操作流程（见本文档2.2免root操作描述）  ②如果不支持免root，如图7；需提示：查看免ROOT三星手机型>，如图7 ；点击该提示，外跳浏览器打开：三星手机官网免root机型页（链接：<https://www.samsungknox.com/en/knox-platform/supported-devices> |

## 免root操作

|  |  |
| --- | --- |
| 界面 | 说明 |
| （图1）（图3）（图4）（图5）（图6）（图7 | 1. 图1中，点击“执行免root操作”，进入免Root操作教程引导页，如图3 2. 图3中，点击“进入设备管理”，进入手机设备管理设置页面，如图4 3. 图4中   ①点击启动向日葵客户端后，弹出三星手机协议，并提示“已启动向日葵客户端，请同意协议”，如图5  ②未选择向日葵客户端，点击返回，进入登录页，并提示“执行免root操作失败！”，如图6   1. 图5中，选择协议，点击确认，系统完成免root操作，进入登录页面，并提示“已完成免root操作，请登录”，如图7 |

## 登录

|  |  |
| --- | --- |
| 界面 | 说明 |
| （图1）（图2）  （图3）（图4）  （图5）（图6） | 1. 登录界面调整：海外版安卓客户端不提供葵码登录，如图1   ①海外用户是通过邮箱注册，登录时帐号名输入框提示“邮箱地址”  ②帐号即密码输入框需做为空判断；帐号或密码为空时，toast提示文案：“帐号密码不能为空”帐号或密码有错误时，toast提示“帐号或密码错误”   1. 注册界面，如图2   ①邮箱地址、密码、你的名字需做为空判断；邮箱地址输入框为空时，toast提示“邮箱地址不能为空”；邮箱被注册过，toast提示“此邮箱已被注册”  ②密码长度为6-16位；密码输入框为空时，toast提示“密码不能为空”；密码输入框字符长度不符合6-16位时，toast提示“密码长度需6-16位”  ③用户许可协议链接：<https://sun.aweray.com/about/condition>  ④隐私政策链接：<https://sun.aweray.com/about/privacypolicy>  ④点击“已有帐号”，返回到登录界面，图3   1. 登录时的提示：   ①登录中：如图3  ②需判断，用户帐号是否有Android授权数，如果没有，展示图4，引导购买，点击“buy now”，跳转到：<https://www.aweray.com/price> ；点击右上角“关闭”按钮，隐藏弹窗  ③已购买过Android授权，但是Android授权已过期，提示续费，如图5，点击“renew”，根据用户原有的已过期的服务级别，进入到续费页面，具体不同级别的续费接口，请与后端沟通；点击右上角“关闭”按钮，隐藏弹窗  ④Android授权已全部绑定其他帐号，需提示，删除已绑定的设备或者升级授权数，如图6，点击“upgrade”，跳转到原有服务的升级主机数页面，具体接口请与后端沟通；点击右上角“关闭”按钮，隐藏弹窗 |

## 首次登录成功后，设置访问密码页面UI调整

|  |  |
| --- | --- |
| 界面 | 说明 |
| （图1）（图2） | 1. 设置访问密码页面：文案优化，如图1   为了你的信息安全，请设置一个访问密码！  凭此密码可从控制端使用帐号远程连接本机   1. 点击“立即设置”，展示访问密码输入框，如图2   提示文案：  设置后，此密码为访问本机的固定密码  凭此密码可从控制端使用帐号远程连接本机   1. 访问密码为空时，“保存”按钮状态不可点击 |

## 主界面修改

|  |  |
| --- | --- |
| 界面 | 说明 |
| （图1）（图2） | 1. 主界面，由图1修改为图2，具体样式，请以设计图为准   ①点击续费，需根据用户已有的服务级别，跳转到对应的续费界面，举例：用户是Pro版，则点击续费，是跳转到Pro版的续费页面   1. 页面新增本机识别码与本机验证码，其他设备可通过识别码及验证码远程访问该安卓设备；区别于通过帐号下主机通过访问密码访问   ①图2中，识别码后面，提供复制按钮，点击，复制识别码，点击后，toast提示：已复制  ②验证码提供手动刷新、手动编辑、展示/隐藏功能，点击刷新，系统随机刷新本机验证码；点击手动编辑，调起输入法，点击“小眼睛”隐藏按钮，验证码隐藏（隐藏样式以设计图为准） |
| （图3）（图4）  （图5）（图6）  （图7） | 1. 点击如何连接本设备，底部弹出连接该设备的教程，如图3/4/5 2. ①点击root教程，打开帮助页面中的第2个问题root教程，如图7； 3. 如果设备已获取到root权限或者已执行免root操作，则root教程的提示，不需展示，如图6 |
| （图8）（图9）    （图10） | 1. 设备收到远程控制及远程桌面请求时，需申请安卓系统屏幕截取权限，如图8；点击“立即开启”，客户端获取到设备截屏权限，进入传输画面流畅；如果点击“取消”权限，则弹出取消截屏权限提示，如图9 2. 本设备接受桌面控制、桌面观看、远程摄像头、远程文件时，主界面展示状态如图10，点击选项时，弹出“断开”。“取消”按钮，点击断开，断开远程连接；点击取消，隐藏弹层 |
| （图11）  （图12） | 1. 如果在菜单栏的验证访问中，   设置项：识别码远控本机时，校验验证码后  需得到本机同意，为打开状态，则本设备在收到远程连接请求时，需弹窗接受连接确认弹窗，如图11，  ①点击接受后，控制端可对本安卓设备进行远程连接，  ②点击拒绝，需反馈拒绝状态给控制端，并在控制端提示“对方已拒绝远程连接请求”，样式，暂定为远程连接界面通过toast形式提示   1. 图12中，记录给海外部进行翻译，（具体弹出机制，请开发核对国内版本） |

### 帮助页面

|  |  |
| --- | --- |
| 界面 | 说明 |
| （图1） | 1. 如图1，帮助页面第5个问题去掉 |

### 菜单栏调整

|  |  |
| --- | --- |
| 界面 | 说明 |
| （图1）（图2） | 1. 菜单栏UI调整，如由图1修改成图2   ①查看主机日志，修改为“主机日志”  ②将验证码设置及访问密码设置并入到“安全访问设置”项，  ③给应用提建议或评分，修改为“反馈或评分”  ④关于，修改为“关于AweSun” |

## 菜单栏-修改设备名称、开机自启动、非WiFi省流量、放休眠状态

**菜单栏，**[**2.5.2的图2中**](#_菜单栏调整)**，**点击每个选项的交互规则如下

|  |  |
| --- | --- |
| （图3）（图4）（图5）（图6） | 1. 修改设备名称，弹窗如图3 2. 设置开机自启动，弹窗如图4 3. 开启非WiFi省流量模式，弹窗如图5 4. 开机防休眠状态，弹窗如图6 |

## 菜单栏-特定设备设置、图像质量设置

|  |  |
| --- | --- |
| （图8）（图9） | 1. 点击特定设备设置，，进入特定设备设置页，如图8   ①屏幕宽度、高度，可直接点击输入；可设置是否强制使用此宽高，功能与国内版本一致  ②点击旋转角度，底部弹出抽屉，可选择0/90/180/270旋转角度  ③强制使用系统层默认输入规则开关，功能逻辑与国内版本一致   1. 点击图像质量设置，进入图像质量设置页，如图9，可选择速度优先、平衡优先、质量优先（默认选中平衡优先） |

## 菜单栏-主机日志，安全访问设置

|  |  |
| --- | --- |
| （图10） | 1. 点击查看日志，进入日志详情页，如图10 |
| （图11）（图12）（图14） | 1. 点击安全访问设置，进入验证访问设置页（可设置以验证码访问方式远控的规则），如图11   点击“重置访问密码”，进入重置访问密码页，如图14   1. 设置项：识别码远控本机时，需校验验证码并得到本机同意；   ①关闭：可通过识别码及验证码直接远控本安卓设备；  ②打开：控制端输入识别码及验证码后，仍然需要本安卓设备同意，控制端才可以远控本安卓设备（预估需要主控端配合，请开发协调）   1. 验证码刷新方式设置：点击后，底部抽屉弹出，如图12，可设置从不刷新，每日刷新，每次远控后刷新   ①从不刷新，系统不主动刷新客户端验证码  ②每日刷新：每天0点刷新一次客户端验证码  ③每次远控后刷新：每次客户端接受远控，结束后，刷新一次客户端验证码 |

## 菜单栏-反馈与评分

|  |  |
| --- | --- |
| （图15）（图16） | 1. 点击菜单栏-反馈或评分，弹出评分弹窗，如图15；   ①点击“鼓励一下”，弹出进入系统应用市场或者Google play商店的方式，如图16；  ②点击“我要吐槽”，进入反馈页，如图17 |
| （图17）（图18） | 1. 图17中，点击“send”，系统将反馈内容上传到运营系统（按国内版本原反馈上传功能逻辑），反馈成功后，提示反馈成功，如图18 |

## 菜单栏-关于AweSun

|  |  |
| --- | --- |
| （图19）（图20） | 1. 点击菜单栏-关于AweSun，进入关于页面，如图19，页面功能请参考国内版本 2. 点击退出帐号，弹窗验证身份退出，如图20 |
| （图21） | 1. 点击安卓设备物理返回键时，弹窗提示是否退出应用，如图21 |