. 

向日葵UU Pro

固件规格书

上海贝锐信息科技股份有限公司

修订记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 新增/修改章节 | 说明 | 填写人 | 备注 |
| 2020-8-17 | UUPro功能规则  指示灯定义 |  | 陈熙森 | 首次制订 |

目 录

[向日葵UU Pro 1](#_Toc48145471)

[固件规格书 1](#_Toc48145472)

[1. 概述 3](#_Toc48145473)

[2. 指示灯 3](#_Toc48145474)

# 概述

**UUpro**：一款辅助远程控制电脑/手机的智能硬件

1. 连接电脑：实现电脑全区域可控（原UU功能）
2. 连接安卓/iOS设备：实现远程控制安卓/iOS设备

**连接方式**：

1. USB有线连接和蓝牙连接
2. 出厂默认为蓝牙连接方式

**接口**：

1. USB-供电
2. 电池（初版没有电池）

**按键**：

短按，切换连接方式（蓝牙、有线）

长按3s松手，开机/关机

长按6s松手重置

# 指示灯

功能：用以标识UUPro当前连接状态及操作结果

指示灯颜色：蓝色与白色

**白色指示灯**：

白灯快速（6次/秒）：有线连接中（等待连接时长3分钟）

白灯慢闪（1次/秒）：找不到有线连接设备

白灯常亮：有线连接正常

**蓝色指示灯**：

蓝灯快闪（6次/秒）：蓝牙配对中（等待配对时长3分钟）

蓝灯慢闪（1次/秒）：找不到蓝牙设备

蓝灯常亮：蓝牙连接正常

蓝白灯交替闪烁：固件升级中

名词说明：6次/秒——1秒完成6次亮灭；1次/秒——0.5秒亮、0.5秒灭；交替闪烁：白灯、蓝灯交替各亮1秒

**场景举例**：

1. 蓝牙连接方式：USB接入供电口，默认蓝牙连接模式，蓝灯快闪（此时白灯熄灭），等待通过蓝牙与设备配对

①若用户无任何操作，等待配对时长3分钟，3分钟后，判定为找不到蓝牙设备，蓝灯慢闪

②若用户有操作，并且配置成功，蓝灯常亮

③若用户有操作，但是配置失败，蓝灯慢闪

1. 有线连接方式：USB接入设备，通过按键切换为有线连接方式，白灯快闪（此时蓝灯熄灭），等待通过USB接口与设备连接

①若用户无任何操作，等待配对时长3分钟，3分钟后，判定为找不到有线连接设备，白灯慢闪

②若用户有操作，并且配置成功，白灯常亮

③若用户有操作，但是配置失败，白灯慢闪

# 固件升级

通过App设置UU固件升级

# 关闭向日葵App，断开uu连接设置项

原因：iOS退出向日葵后，手机投屏进程还在

设置关闭向日葵后，自动断开连接UU（默认打开）

打开：向日葵App关闭，断开连接UU

关闭：向日葵App打开，不断开连接

# 电量（电池版）